(footprint "XCVR_ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -9.775 -39.605 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5f6e6499-0c1b-48fe-a1e3-2ebf460e5b73")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "XCVR_ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2"
		(at 4.83 33.255 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "373b4213-ac48-41fb-ab93-8e22d3415726")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "bb44c7e6-1848-4808-81ef-d1a7615d9d4c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0717387e-327d-44ee-b14a-18ed0eec04ee")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -12.7 -31.37)
		(end 12.7 -31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7c84fe96-41f1-4b1a-81ed-d8945f02e84b")
	)
	(fp_line
		(start -12.7 31.37)
		(end -12.7 -31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ada4bb0b-0d63-4f59-8429-3b6fcf3d7a16")
	)
	(fp_line
		(start 12.7 -31.37)
		(end 12.7 31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "289937c6-40d5-4623-982e-5927c308f84f")
	)
	(fp_line
		(start 12.7 31.37)
		(end -12.7 31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "798a1787-2808-421b-a06c-0675cf861190")
	)
	(fp_circle
		(center -13.716 -29.972)
		(end -13.616 -29.972)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6aab33d9-20ce-44b7-ad41-d7efbba8b19c")
	)
	(fp_line
		(start -12.95 -37.92)
		(end -12.95 32.21)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "1415cfc0-2344-4c6e-b60b-46e375e15f61")
	)
	(fp_line
		(start -12.95 32.21)
		(end 12.95 32.21)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8b6771eb-afff-4288-9251-8a6bbfb394b8")
	)
	(fp_line
		(start 12.95 -37.92)
		(end -12.95 -37.92)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a7903216-65ef-446a-a36a-a19c6eeaf600")
	)
	(fp_line
		(start 12.95 32.21)
		(end 12.95 -37.92)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e44e6bcb-a458-4db0-a3f1-f0f527af7e31")
	)
	(fp_line
		(start -12.7 -31.37)
		(end 12.7 -31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f51e3e5d-6047-49a7-892d-e0ecba0c3659")
	)
	(fp_line
		(start -12.7 31.37)
		(end -12.7 -31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "83eaa3cc-cf61-453c-b86d-5966c5b97d88")
	)
	(fp_line
		(start 12.7 -31.37)
		(end 12.7 31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a280c200-5187-4e7a-b32c-1033b5914679")
	)
	(fp_line
		(start 12.7 31.37)
		(end -12.7 31.37)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7173f16d-ec0e-4fbc-9d84-790bb153543c")
	)
	(fp_circle
		(center -13.716 -29.972)
		(end -13.616 -29.972)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "02560bd2-9008-4c7f-b491-23e384b8e867")
	)
	(pad "J1_1" thru_hole rect
		(at -11.43 -29.97)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5c5f28d2-1a09-46db-82a6-277199bd6638")
	)
	(pad "J1_2" thru_hole circle
		(at -11.43 -27.43)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "46cb8b35-aa8f-4156-9fc4-35bcfc6a712f")
	)
	(pad "J1_3" thru_hole circle
		(at -11.43 -24.89)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8ae5d81d-e630-4979-849b-374174f01d5b")
	)
	(pad "J1_4" thru_hole circle
		(at -11.43 -22.35)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "0582e5ca-e54d-4f15-945c-3a1fc2b8f124")
	)
	(pad "J1_5" thru_hole circle
		(at -11.43 -19.81)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b2377a4b-895a-4650-be7d-0e2343b4e8fd")
	)
	(pad "J1_6" thru_hole circle
		(at -11.43 -17.27)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5e6a846f-1123-4950-bcf1-97d30404a67a")
	)
	(pad "J1_7" thru_hole circle
		(at -11.43 -14.73)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7ef3579b-4b9a-4b52-8c01-8ae8a7807b0f")
	)
	(pad "J1_8" thru_hole circle
		(at -11.43 -12.19)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a3c8f615-a8e1-412e-a450-3fed0af518df")
	)
	(pad "J1_9" thru_hole circle
		(at -11.43 -9.65)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "0f51fdef-763d-4498-8e60-e3d228eb61b7")
	)
	(pad "J1_10" thru_hole circle
		(at -11.43 -7.11)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7c6e39e9-649a-4ee7-91bf-6d0d648e1a7b")
	)
	(pad "J1_11" thru_hole circle
		(at -11.43 -4.57)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "05c8ba11-b299-4162-85bd-15382422072c")
	)
	(pad "J1_12" thru_hole circle
		(at -11.43 -2.03)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "2ae4b445-2ebb-4f2f-a49d-d93852be5acf")
	)
	(pad "J1_13" thru_hole circle
		(at -11.43 0.51)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "1edee18c-dbe0-4bda-a04b-066889eb7c0d")
	)
	(pad "J1_14" thru_hole circle
		(at -11.43 3.05)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "1ea7f030-a22f-4301-bf37-7aaeb8a67542")
	)
	(pad "J1_15" thru_hole circle
		(at -11.43 5.59)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "392b5773-3abf-430b-a733-275dee63020f")
	)
	(pad "J1_16" thru_hole circle
		(at -11.43 8.13)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a383f733-63c5-4762-a88d-44e9ff963965")
	)
	(pad "J1_17" thru_hole circle
		(at -11.43 10.67)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7a10d47b-3295-49a1-a06a-e04d6f9ce01a")
	)
	(pad "J1_18" thru_hole circle
		(at -11.43 13.21)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "72639a07-185f-406f-b043-a7a0fbe0c7d6")
	)
	(pad "J1_19" thru_hole circle
		(at -11.43 15.75)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ab4bd523-f1da-4e45-9d12-e82ff5dd4b0c")
	)
	(pad "J1_20" thru_hole circle
		(at -11.43 18.29)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ad9ffebc-2691-4ecd-9e3a-3f3f95a7ac64")
	)
	(pad "J1_21" thru_hole circle
		(at -11.43 20.83)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "653b1b3a-14a7-44b4-a627-718029172f36")
	)
	(pad "J1_22" thru_hole circle
		(at -11.43 23.37)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "384c6734-7909-4e6a-8ed9-c7d5faed9e7c")
	)
	(pad "J3_1" thru_hole circle
		(at 11.43 -29.97)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a690d2f6-77bf-4867-9793-3559ebdc76c8")
	)
	(pad "J3_2" thru_hole circle
		(at 11.43 -27.43)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b2a2bce2-2915-4f88-b420-689f53e69b71")
	)
	(pad "J3_3" thru_hole circle
		(at 11.43 -24.89)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a04d9079-e643-4440-baa8-88c7e8197736")
	)
	(pad "J3_4" thru_hole circle
		(at 11.43 -22.35)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d24197d2-1447-49cf-a2c8-fe73f2871444")
	)
	(pad "J3_5" thru_hole circle
		(at 11.43 -19.81)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "f9b8259d-fac3-4043-8b8e-629b47510574")
	)
	(pad "J3_6" thru_hole circle
		(at 11.43 -17.27)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9748ef4e-5258-4388-a31e-7171004a2bbc")
	)
	(pad "J3_7" thru_hole circle
		(at 11.43 -14.73)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "459b0daa-41ae-4648-b7b0-dfef6fa95048")
	)
	(pad "J3_8" thru_hole circle
		(at 11.43 -12.19)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c9fcaab3-0354-40c1-95ec-ce6629780c15")
	)
	(pad "J3_9" thru_hole circle
		(at 11.43 -9.65)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "04aafd83-5f38-418a-93d8-94cf7f209f78")
	)
	(pad "J3_10" thru_hole circle
		(at 11.43 -7.11)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5b873070-2e87-455f-820b-9d81fba9cd78")
	)
	(pad "J3_11" thru_hole circle
		(at 11.43 -4.57)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9752a00d-fc4d-40f7-aa59-6fa729bff5a8")
	)
	(pad "J3_12" thru_hole circle
		(at 11.43 -2.03)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "becfe918-dc02-4ba7-a0f3-3f3ec79312b9")
	)
	(pad "J3_13" thru_hole circle
		(at 11.43 0.51)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "2c0a0bc7-7562-4219-9515-aa04ba91cb58")
	)
	(pad "J3_14" thru_hole circle
		(at 11.43 3.05)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a6070635-d7c8-4d2b-b583-9f675bb6cdcc")
	)
	(pad "J3_15" thru_hole circle
		(at 11.43 5.59)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "64a9f12c-cf70-41fb-9b6b-ffccdd5c4ebc")
	)
	(pad "J3_16" thru_hole circle
		(at 11.43 8.13)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "87933597-37b7-478e-a88d-4ac4696f65a1")
	)
	(pad "J3_17" thru_hole circle
		(at 11.43 10.67)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "40c757f5-6910-4a95-8b7a-9597757ed933")
	)
	(pad "J3_18" thru_hole circle
		(at 11.43 13.21)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3a1c5684-681f-494c-a4fb-14e5d6c6af32")
	)
	(pad "J3_19" thru_hole circle
		(at 11.43 15.75)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "690a6aba-5afd-4334-a67f-539de707301c")
	)
	(pad "J3_20" thru_hole circle
		(at 11.43 18.29)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "cd6c1606-c039-4a4d-9c81-e6fe4d15f532")
	)
	(pad "J3_21" thru_hole circle
		(at 11.43 20.83)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "70152b8c-616e-4bb9-8980-1b23e998167a")
	)
	(pad "J3_22" thru_hole circle
		(at 11.43 23.37)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c922bfc5-085b-4175-a953-07b9a9557c2b")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "/home/yann/Documents/Projet/Reveil/PCB/MotherBoard/Librairies/ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R2--3DModel-STEP-56544.STEP"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
